Dependent Variable: Log Patch Size

|  | (1) |
| --- | --- |
| cold | -0.004\* |
|  | (0.002) |
| b15\_16C | -0.005\* |
|  | (0.002) |
| b16\_17C | -0.004\*\* |
|  | (0.001) |
| b17\_18C | -0.004\*\* |
|  | (0.001) |
| b18\_19C | -0.004\* |
|  | (0.002) |
| b19\_20C | -0.003\* |
|  | (0.002) |
| b20\_21C | -0.003+ |
|  | (0.002) |
| b21\_22C | -0.004\* |
|  | (0.001) |
| b22\_23C | -0.004\* |
|  | (0.001) |
| b23\_24C | -0.004\*\* |
|  | (0.001) |
| b24\_25C | -0.004\*\* |
|  | (0.001) |
| b25\_26C | -0.005\*\* |
|  | (0.001) |
| b27\_28C | -0.005\*\*\* |
|  | (0.001) |
| b26\_27C | -0.005\*\*\* |
|  | (0.001) |
| hot | -0.006\*\*\* |
|  | (0.001) |
| Year FE | Yes |
| Gridcell FE | Yes |
| Num.Obs. | 2255 |
| R2 | 0.990 |
| R2 Adj. | 0.989 |
| AIC | -15955.0 |
| BIC | -14633.5 |
| RMSE | 0.19 |
| Std.Errors | by: Country |
| + p < 0.1, \* p < 0.05, \*\* p < 0.01, \*\*\* p < 0.001 | |